|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Герметик нейтральный с автоподачей торговой марки «ALKON», артикулы: M-3326, M-3327, M-3328 |
| **Назначение:** Представляет собой нейтральную уплотнительную прокладку нового поколения, используемую непосредственно или в качестве вспомогательной в дополнение к другим уплотнительным прокладкам в двигателях и насосах.  Полезные свойства:   1. постоянная эластичность при разных температурах 2. высокая устойчивость к вибрациям 3. сильное сцепление 4. при необходимости, возможность демонтажа 5. практичная, быстрая и надежная |
| **ОПАСНОСТЬ:** Вызывает серьезное раздражение глаз. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Используйте только на открытом воздухе или в хорошо  проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/пара/аэрозоля.  Избегайте контакта с кожей и глазами. Надевайте индивидуальные средства защиты.  Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.  Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта.  Всегда мойте руки после работы с продуктом.  Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места.  СИЗ: Защитные очки. Термостойкая одежда. Перчатки. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:**  Защищайте от солнечного света. Храните в хорошо проветриваемом, прохладном месте.  Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности** 15 мес. |
| **Состав:** бутан-2-он О,О',О''-(метилсилилидин)триоксим, Двуокись углерода, бутан-2-он О,О',О''-(винилсилилидин)триоксим |
| СГР  Не подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция по применению:**  1-Очистите поверхность, подлежащую нанесению, от пыли, грязи, жира и остатков старых прокладок. 2- Нанесите герметик на одну поверхность, соберите компоненты за 5-10 минут. 3- Для небольших уплотняющих поверхностей, при необходимости, без ожидания, детали могут быть объединены.  Работает при температурах от -4 °C до +300 °C . Он обладает высокой устойчивостью к воздействию дизельного топлива, нефти и мазута, морской воды, газов и паров, ультрафиолетовых лучей солнца.  Он используется для обеспечения герметизации зубчатых колес, коробок передач и трансмиссионных систем. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.  **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888 Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |